# PCB光标及移动栅格设置

英文输入法下，快速按“G”键两次

# PCB规则设置—敷铜与过孔直连